Дополнительная команда 41
внутри команды есть подкоманда. Сделано для минимизации обработки.
команда запроса и ответа имеет по 20 байт. 
Состав запроса :
$31 – запрос  
$FE - адрес 
$41 – код команды 
D0 – переключение главного меню
D1 – номер подкоманды
D2-15 -остальные данные
CRC8 -контрольная сумма
Ответ:
$3E – ответ  
$FE - адрес    FE – отправка всем, не взирая на адрес трк
$41 – код команды
D0-15 - данные
CRC8 -контрольная сумма.


переключение главного меню:
0-не переключать
1-тотальный 
2-раздача
3 миллионы литров
4-дут
5-транслируемое значение лимита 














Для подкоманд ответ одинаковый:
D0- TOTAL3 – тотальный счетчик
D1- TOTAL2
D2- TOTAL1
D3- TOTAL0
D4- TOTAL_M3 – 1/100 L
D5- RAZD1 – величина раздачи на данный момент
D6- RAZD 0
D7- RAZD_M3 1/100 L
D8- негатив TOTAL3
D9- негатив TOTAL2
D10- негатив TOTAL1
D11- негатив TOTAL0
D12- негатив TOTAL_M3– 1/100 L





Подкоманды :
0 – запрос статуса. 

D234 - A2 A1 A0 – транслируемое число «A»ДУТ . УРОВЕНЬ ТОПЛИВА
D567 - B2 B1 B0 - транслируемое число «B»
D89 10 - C2 C1 C0 - транслируемое число «C» ЛИМИТ
D11 12 13 - D2 D1 D0 - транслируемое число «D»
D 14   BIT 0   1-сброс счетчика раздачи

X2 B4-0 , X1 , X0 - число
X2 B7-5 – где ставить точку 0-XXXXXX  1-XXXXXX.   ….    6-X.XXXXX







Подкоманды :
1– ТЕРМИНАЛ
D2 БИТ 0-3 – номер пункта в который заносится значение. 0-15 соответствуют 
      БИТ 4-7 – количество пунктов 0-15 соответствуют 1-16	

D3 БИТ 0-4 – 1-16 номер выводимого пункта . соответствуют 0-15
Если =0 – не менять пункт  
    БИТ 5  - 1-терминал, 0-стандарт

D4-9 – сегментные данные










Примеры:
31FE410000000000000000000000000000000014 – STATUS
31 FE 41 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 – меню милионов
31 FE 41 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 – меню дута
31 FE 41 05 00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 00 00 00 00 00 FA – ЛИМИТ 66 051‬
31 FE 41 04 00 40 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 – УРОВЕНЬ ТОПЛИВА 30.6Л
31 FE 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 D0 – СБРОС РАЗДАЧИ В НОЛЬ.

31 FE 41 00 01 30 21 01 02 04 08 10 20 00 00 00 00 00 00 1F – ЗАПИСЬ В ПУНКТ 0 , УСТАНОВКА ПУНКАТА 0 , количество пунктов - 4
31 FE 41 00 01 31 22 02 04 08 10 20 40 00 00 00 00 00 00 B1
31 FE 41 00 01 32 23 04 08 10 20 40 80 00 00 00 00 00 00 86
31 FE 41 00 01 33 24 08 10 20 40 80 01 00 00 00 00 00 00 2F


дополнение. Параметры efr   связанные с управлением по etr
B19  адресс трк.  Используется при управлении по etr
CRC8 считается по стандарту MAXIM

