📄 Инструкция для водителей и механизаторов на весовой
Цель:
Обеспечить точную идентификацию транспорта и корректную фиксацию веса на весах с автоматической системой учёта.

1. 📌 Маркировка транспортных средств
· Каждому транспортному средству присваивается уникальный ID:
· Т – трактор (например, Т01)
· П – прицеп (П01)
· ID размещается на лобовом стекле:
· Формат: А4, чёрный текст на белом фоне;
· Вложить в прозрачный файл и закрепить на внутренней стороне лобового стекла с водительской стороны;
· Табличка должна быть чётко видна снаружи.

2. 🚧 Организация движения: односторонний заезд
На весах установлены два знака-маркера:
· «Въезд ПОЛНЫЙ» — используется только при заезде с грузом (до разгрузки);
· «Въезд ПУСТОЙ» — используется только при заезде после разгрузки (для фиксации тары).
❗Важно:
· ПОЛНЫМ въезжать только со стороны, где стоит знак «Въезд ПОЛНЫЙ»;
· ПУСТЫМ въезжать строго с противоположной стороны — «Въезд ПУСТОЙ»;
· Нарушение направления может привести к ошибкам в учёте веса и сбоям автоматизации.

3. ⚖️ Правила заезда на весовую
1. Остановиться перед весами, убедиться, что:
· Предыдущий транспорт полностью покинул весы;
· Весы пустые и обнулены.
2. Заезжать медленно и строго по направлению своего статуса (пустой/полный);
3. После полной остановки — не двигаться;
4. Ожидать фиксации веса (10–15 секунд) — происходит автоматическая регистрация;
5. После сигнала/индикации или по команде диспетчера — выезжать с весов;
6. После выезда — обязательно подождать паузу 10–20 секунд, прежде чем следующий транспорт заедет на весы.

4. ⛔ Запрещается:
· Заезжать на весы без таблички с ID;
· Въезжать не со своей стороны (путать въезд полный/пустой);
· Заезжать, пока другой транспорт не завершил выезд;
· Заезжать сразу за предыдущей машиной — должна быть пауза 10–20 секунд;
· Менять ТС без обновления таблички.

5. ℹ️ Дополнительные рекомендации:
· Следите, чтобы табличка не была скрыта грязью, бликами или затенением;
· При повреждении таблички — обратитесь к бригадиру или диспетчеру;
· Соблюдение инструкции — обязательное условие корректного учёта урожая и топлива.















МАКЕТ ТАБЛИЦЫ НА СТОРОНЕ ВЬЕЗД
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МАКЕТ ВЬЕЗД ПУСТОЙ
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